操舵設備チェックシート（受検者用）

船舶検査済票番号：

船名：

試験実施日：　　　　年　　　　月　　　　日

検査方法：　　立会　　遠隔　　記録確認　 　※左記のいずれかに〇を付ける。

操舵設備

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 判定〇/× | 備考 |
| 外観検査 | 目視 | 舵輪、舵取り器及び油圧ホース等に劣化やオイル漏れが見られないこと。 |  |  |
| 効力試験 | 操舵試験 | 操舵輪を片舷いっぱい（転舵できる最大角または35度）から反対舷いっぱい（前に同じ）まで作動させ、円滑に作動すること（スムースであるか、引っ掛かりはないか）。 |  |  |
| 操舵輪の動きに追従し、正常かつ円滑に作動し、また異音が発生しないこと。 |  |  |
| 舵角指示器 | 指示角度が操舵輪の操作に伴って変化すること。 |  | 舵角指示器が備わっている船舶に限る。 |
| 自動操舵装置 | 自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができること。 |  | 自動操舵装置が備わっている船舶に限る。 |